(timbre do AE) - (minuta)

# Pedido de tele aula

## (fundamentação pedagógica)

O(a) aluno(a)……….. (identificação) a frequentar o ……ano de escolaridade na Escola………. encontra-se impossibilitado de frequentar as aulas por razões de ……….(doença grave, acidente…especificação da sua condição de saúde) prevendo-se uma ausência prolongada.

A estratégia e meios que o AE definiu para responder a estas situações de doença grave e ausência prolongada da escola consistem em………

No caso deste(a) aluno(a) esta solução não é viável/revela-se insuficiente, em virtude de ………..

Neste contexto, solicitamos que o(a) aluno(a) possa aceder à solução de tele aula apoiada pela Fundação PT, comprometendo-se a direção da escola a envolver os professores de turma na sua utilização.

A Direção do agrupamento de escolas autoriza a monitorização pelo CRTIC…………….ao longo de todo o processo e compromete-se a informá-lo quando o sistema deixar de ser necessário, para se proceder à sua desinstalação.

Data,

Diretor do AE…

(assin)

### Dados da escola

|  |  |
| --- | --- |
| Agrupamento |  |
| Escola do aluno |  |
| Endereço da escola |  |
| Nome docente\* |  |
| Email docente |  |
| Tel-telem. docente |  |

\**docente que acompanhará a instalação da tele aula*

#### Distância aprox. escola-casa do aluno: ………Km

#### Dados do aluno/residência

|  |  |
| --- | --- |
| Nome do aluno |  |
| Ano/Turma |  |
| Nome Encarregado Educação (EE) |  |
| Morada\* |  |
| Tel-telem. (EE) |  |
| Email (EE) |  |

### Anexo:

Esquema/planta da sala de aula onde será instalada a solução, com dimensões, indicação da localização do quadro e local de instalação do PC

#### Recomendações:

A escola deverá disponibilizar um funcionário e ferramentas (por ex. Berbequim, calha, etc) necessárias para a fixação da câmara PTZ e câmara auxiliar. Para a câmara PTZ será necessário colocar alimentação elétrica junto ao ponto de fixação da mesma

Nota: A PTIn aconselhará no ponto de fixação da câmara PTZ, durante o período da tarefa 1, caso receba o esquema da sala

A escola deverá garantir alimentação elétrica junto ao local onde ficará o PC e uma extensão com 6 tomadas (mínimo).